  (ヤマハの OPL3-SA2、SA3、および SAx ベースの PnP カード
  サポート)
  ヤマハのこれらのサウンドチップを使ったカードをお持ちなら、
  Y または M と答えてください。これらのカードの設定方法は
  Documentation/sound/OPL3-SA2 にありますので、目を通してく
  ださい。

  このドライバをカーネル組み込みにしてコンパイルするなら、
  カーネルコマンドラインに
  "opl3sa2=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>,<mssio>,<mpuio>"
  を追加する必要があります。

  <川藤, 武井(2.4.0更新)>

