  (Cisco/Aironet 34X/35X/4500/4800 ISA と PCI カード)
  これは、Cisco/Aironet ISA と PCI 802.11 無線カードをサポー
  トする、標準の Linux ドライバです。これは、Cisco の買収前
  に Aironet 社が出していたカード (Aironet 4500、Aironet 
  4800、Aironet 4800B) の他に、新しく Ciscoが出している 
  802.11b カード (Cisco 34X、Cisco 35X - 暗号化の有無に関わ
  らず) をサポートしています。

  このドライバは、標準の Linux 無線通信の拡張と Cisco 専用の 
  API の両方をサポートしているので、Linux 無線通信のツールと 
  Cisco の Linux ユーティリティは、両方ともカードを設定する
  ために使用することができます。

  このドライバは、モジュールとしてコンパイルすることができ、
  airo.o と言う名前になります。

  <高橋潤子>

