  (PSS (AD1848、ADSP-2115、ESC614) サポート)
  Orchid SW32、Cardinal DSP16、Beethoven ADSP-16 または PSS 
  チップセット (AD1848 codec +  ADSP-2115 DSP チップ + Echo 
  ESC614 ASIC チップ) ベースの他のカードを持っている場合は、
  Y または M と答えてください。カーネルまたはモジュールとし
  てコンパイルす方法についての詳細は、
  <file:Documentation/sound/PSS> を参照してください。

  カーネルにドライバを組み込んでしまった場合は、カーネルコマ
  ンドラインに "pss=<io>,<mssio>,<mssirq>,<mssdma>,<mpuio>,
  <mpuirq>" を追加しなければなりません。

  <高橋潤子>

