  (/dev/usb/hiddev での raw HID デバイスサポート)
  モニターコントロールや無停電電源供給装置のような、(USB の
  仕様の観点からは) 厳密にはユーザインターフェースではない、
  HID デバイスをサポートしたいなら、Y としてください。マルチ
  メディアキーボードや USB スピーカーにある "consumer keys"
  でも使われています。

  このモジュールは、/dev/usb/hiddevX (キャラクタデバイス、X
  は 180:96 〜 180:111) にて、それぞれのデバイスを個々のイベ
  ントインタフェースとしてサポートします。このドライバには 
  CONFIG_USB_HID が必要です。

  よく分からなければ、N としてください。

  <武井>

