  (NEC PowerVR 2 ディスプレイのサポート)
  あなたのマシンに PowerVR 2 カードがあるなら、Y としてくだ
  さい。Dreamcast で Linux を動かすつもりなら、ここを Y とし
  なければいけません。このドライバは他の PowerVR 2 カードで
  は動いたり動かなかったりします。全くテストされていません。
  ご自分の責任のもとで使ってください。よく分からなければ、
  N としてください。

  このコードは、モジュール (実行中のカーネルにいつでも組み込
  んだり取り外したりできるコード) にもできます。モジュール名
  は pvr2fb.o です。このドライバをモジュールとしてコンパイル
  したいなら、ここを M として
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  起動時かモジュールがロードされた時に、ドライバにいくつかの
  パラメータを渡せます。パラメータは "video=pvr2:XXX" のよう
  になります。XXX の意味は主ソースファイル
  <file:drivers/video/pvr2fb.c> の末尾にあります。
  <file:Documentation/fb/pvr2fb.txt> を参照してください。

  <武井, 武井(2.4.15更新)>
