  (IDE/ATAPI CDROM のサポート)
  ATAPI プロトコルの CDROM ドライブを持っているならば、Y と
  答えてください。ATAPI は IDE CDROM ドライブとテープドライ
  ブで使われている SCSI に似た新しいプロトコルです。最近では、
  NEC-260, Mitsumi FX400, Sony 55E, そして 非 SCSI の 2 倍速
  以上のドライブのような大抵の CDROMドライブは ATAPI を使っ
  ています。

  ここで Y と答えると、ブート時に CDROM ドライブは他の IDE 
  ドライブのように"hdb" や "hdc" など (dmesg によってブート
  時のメッセージを見てください) と識別されます。もし接続する
  CDROM ドライブがこれ一つだけならば、他の CDROM オプション
  には N と答えて構いませんが、"ISO 9660 CDROM file system
  support" には 必ず Y もしくは M と答えてください。

  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から入手できる 
  CDROM-HOWTO と、Documentation/cdrom/ide-cd を読んでくださ
  い。注意：旧バージョンの lilo (linux ブートローダ) は 
  IDE/ATAPI CDROM を正確に扱えないので、
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/boot/lilo にある
  lilo-16かそれ以降のバージョンをインストールしてください。

  このドライバーをモジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいな
  ら、M と答えてDocumentation/modules.txt を読んでください。
  このモジュールは ide-cd.oと呼ばれます。

  <井上, 武井(2.4.0更新)>


