  (ALI チップセットのサポート)
  ALI チップセットで、XFree86 4.x の GLX コンポーネントの 
  AGP サポートを有効にできます。サポートされているチップ
  セットは、M1541、M1621、M1631、M1632、M1641、M1647、M1651 
  を含んでいます。ALi-chipset についての質問は、ALI が
  <http://www.ali.com.tw/eng/support/index.shtml> を参照する
  ことを勧めています。

  M1541 のチップセットは AGP 1x と 2x を扱えますが、Matrox 
  G200 カードを挿したときに、きちんと動かないことが確認され
  ています。現時点では、G200 で AGP 2x は扱えません。これは
  ハードウェアの制限です。しかし、AGP 1x ならばきちんと動き
  ます。

  XFree86 3.3.6 または 4.x 用の GLX または DRI を使用したい
  場合は、ここで Y と答えてください。よく分からない場合は、
  N と答えてください。

  <武井, 高橋潤子(2.4.15更新)>

