  (2400 ボー AFSK modulation (8MHz クリスタル) 用サウンド・カード・モデムのサポート)
  このオプションで 8MHz クリスタルの(オーバー)クロックの 
  TCM3105 モデムに互換な 2400 ボー AFSK モデムに soundmodem 
  ドライバが有効になります。注意: このドライバが使えるという
  ことはそのようなことをするのを勧めていることを意味してはい
  ません。ここは、特に東ヨーロッパのユーザが私にそうするよう
  頼んだからというだけです。実際にこの modulation スキームは
  多くの欠点を持ちます。主なものとしては、多くのトランシーバ
  と互換性がなく、TCM3105 (が使われているなら、それ)が仕様を
  大きく越えて操作されているという事実です。

  <山縣>


