  (Pegasus/Pegasus II ベースの USB イーサネットデバイスのサ
  ポート)
  Pegasus または Pegasus II ベースのアダプタを持っているのが
  分かっている場合は、Y と答えてください。よく分からない場合
  は、完全にサポートされているデバイスリスト 
  linux/drivers/usb/pegasus.h を見てください。特定のアダプタ
  がリストになく、当然 Pegasus か Pegasus II ベースの機器を
  持っているなら、ベンダ ID とデバイス ID を、私 
  (pmanolov@lnxw.com) にメールしてください。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は pegasus.o になります。モジュールとし
  てコンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  <武井, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15更新)>

