  (高速インターフェース間の転送)
  このオプションで非常に渋滞している間に NIC (Network
  Interface Card) ハードウェア・スロットリングができるように
  なります。現在いくつかのデバイスだけがそれをサポートしてい
  ます。(実際にはひとつ -- tulip だけです。修正版 8390 ドラ
  イバは 
  <ftp://ftp.inr.ac.ru/ip-routing/fastroute/fastroute-8390.tar.gz>
  にあります。)

  本当はこのオプションは十分に高速なネットワークに接続された
  マシンに適用できます。10 Mb NIC でさえ 120MHz Pentium のよ
  うなあまり遅くないコンピュータを止められます。

  しかしながら何も重大な問題を経験していないならここで Y と
  答えないでください。

  <山縣, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

