  (USB コミュニケーションクラスのイーサネットデバイスサポート)
  このドライバは、コミュニケーションデバイスクラスのイーサ
  ネットコントロールモデルに従っているデバイスをサポートしま
  す。これは、いくつかのケーブルモデムで使用されます。コミュ
  ニケーションデバイスクラスの仕様に関する詳細は、
  <http://www.usb.org/> 仕様書を取得してください。

  このドライバは次のデバイスで動作します：
        * Ericsson PipeRider (全て異なる)
        * Motorola (DM100 と SB4100)
        * Broadcom Cable Modem (リファレンスデザイン)
        * Toshiba PCX1100U とおそらく他のケーブルモデム

  このドライバは、標準の PCI または ISA ベースのイーサネット
  ワークカードでの、ネットワークデバイス (ethX：X はどんな
  ネットワーキングデバイスを持っていて使用しているかによる) 
  を作成します。

  このコードはモジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込ん
  だり取り外したりできるコード) としてコンパイルすることが可
  能です。モジュールは CDCEther.o と呼ばれています。モジュー
  ルとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <高橋潤子>

