  (PCMCIA シリアルデバイスのサポート)
  シリアルポートカード、モデム、複合機能 Ethernet/モデムカー
  ドのモデム機能を含む 16 ビット PCMCIA シリアルデバイスの
  サポートを有効にするには、Y と答えてください。(PCMCIA 
  または PC カードはクレジットカードサイズのデバイスでしば
  しばラップトップで使用されます。)

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としても利用できます。モジュール名は
  serial_cs.o になります。モジュールとしてコンパイルしたい
  場合、M と答え <file:Documentation/modules.txt> に目を通し
  てください。よくわからなければ、N と答えてください。

  <山田, 高橋潤(2.4.15更新)>

