  (Universal TUN/TAP デバイスドライバ)
  TUN/TAP が、ユーザ空間プログラムにパケット送受信を提供して
  います。それは、PPP またはイーサネットデバイスとして見るこ
  とができます。それは、物理的なメディアからパケットを受け取
  る代わりに、ユーザ空間プログラムから受け取り、物理的なメ
  ディアによってパケットを送る代わりに、ユーザ空間プログラム
  に書き込みます。

  プログラムが /dev/net/tun をオープンすると、ドライバが対応
  しているネットデバイス tunX あるいは tapX を作成し登録しま
  す。プログラムが上記のデバイスをクローズした後、ドライバは
  自動的に tunXX あるいは tapXX デバイスと、それに対応してい
  るすべての経路を削除するでしょう。

  詳細に関しては、Documentation/networking/tuntap.txt を読ん
  でください。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルすることが可能です。モ
  ジュールとしてコンパイルしたい場合は、M と答え、
  Documentation/modules.txt を読んでください。モジュールは、
  tun.o と呼ばれます。

  何のために使用するべきなのか分からない場合は、これを必要と
  しません。

  <高橋潤子>

