  (通常の SiS のサポート)
  Silicon Integrated System(SiS) チップセットで、XFree86 4.x
  での GLX コンポーネントでの AGP サポートを有効にできます。

  注意! 5591/5592 AGP チップセットはサポートされていません。
  
  XFree86 3.3.6 または 4.x 用の GLX または DRI を使用したい
  場合は、ここで Y と答えてください。よく分からない場合は、
  N と答えてください。

  <武井, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15更新)>

