  (SiS5513 チップセットサポート)
  このドライバは、SIS5513 チップセットベースのメインボードの 
  (U)DMA サポートを保証します。SiS620/530 UDMA モード 4、
  SiS5600/5597 UDMA モード 2、その他の DMA モード 2 に限定さ
  れるすべてのチップセットは、現在までサポートされていません
  でした。

  ここで Y と答える場合、"Use DMA by default when available" 
  にも Y と答える必要があります。

  <file:drivers/ide/sis5513.c> の最初のほうを読んでください。

  <高橋潤子>

