  (タイマ LED)
  ここで Y と答えると、システム LED の一つ (NetWinder なら緑
  色の LED、 EBSA285 ならアンバーの LED、LART なら赤色) が定
  期的に明滅し、システムが機能していることを示すようになりま
  す。これは不安定なカーネルをデバッグしているカーネルハッカー
  にとって便利です。

  LART はタイマ LED と CPU 利用 LED が同一の LED です。両方
  を選んでかまいませんが、CPU 利用機能よりもタイマ機能のほう
  が優先してしまいます。

  <中野, 武井(2.4.0更新)>

