  (WANPIPE Cisco HDLC サポート)
  Cisco HDLC プロトコルを使って WANPIPE カードを専用線に接続
  することを計画している場合は、このオプションに Y と答えて
  ください。これは、S514-PCI/S508-ISA カード上でデュアルポー
  ト Cisco HDLC をサポートします。このサポートは、ユーザが 
  HDLC ストリーミング API を使用して、アプリケーションを構築
  することを可能にします。

  CHDLC ストリーミングドライバは、1 つロジカルチャネルの中に、
  多数の WANPIPE T1 カードをバインドすることができる 
  MULTILINK PPP 機能もサポートします。

  ここで N と答えると、Cisco HDLC サポートと HDLC ストリーミ
  ング API と MULTILINK PPP はドライバに含まれません。

  <高橋潤子-
