  (Host-to-Host USB ネットワーキング)
  このドライバは、ラップトップとデスクトップ間をネットワーク
  接続するのにしばしば使われる USB - USB 間の "ネットワーク"
  もしくは "データ転送" ケーブルでのネットワーク接続をサポー
  トします。このようなケーブルには NetChip と Prolific のよ
  うな供給業者からのチップが使われています。インテリジェント
  USB デバイスは、標準の USB ケーブルを使ってインターネット
  へのアクセスを提供することもできます。

  これらの接続は "usb0"、"usb1" のような名前になります。これ
  らはイーサネットの 2 つのノードのように振る舞うので、
  ネットワークルーティングを単純化するために "802.1d Ethernet
  Bridging (CONFIG_BRIDGE)" を使えます。

  このコードは、モジュール (実行中のカーネルにいつでも組み込
  んだり取り外したりできるコード) にもできます。モジュール名
  は usbnet.o です。モジュールとしてコンパイルしたいなら、
  ここを M として <file:Documentation/modules.txt> を読んで
  ください。

  <武井>

