  (持続性のある DMA バッファを割り当てる)
  16MB 以上の RAM を搭載したマシンで ISA サウンド・カードの
  ための DMAバッファを割り当てる際に、Linux ではしばしば問題
  が発生します。
  ISA の DMA バッファは最初の 16MB の区域内に存在する必要が
  あり、一定の時間以上マシンを稼働した後では、この範囲の中に
  充分な大きさの空き領域を見つけられない可能性があるからです。
  ここで Y と答えると、DMA バッファ (64Kb) が起動時に割り当て
  られ、シャットダウンするまで維持されます。
  "OSS sound modules" に Y と答えた場合にのみ、このオプション
  が役にたちます。"OSS sound modules" に M と答えた場合は、
  sound.o モジュールに対して "dmabuf=1" というコマンドライン
  ・オプションを渡すだけで、持続性のある DMA バッファが
  自動的に割り当てられます。

  16MB 以下の RAM を搭載していない場合、あるいは PCI のサウ
  ンドカードを使っている場合以外は Y と答えましょう。

  <福島, 高橋潤子(2.4.15更新)>

