  (Creative 製 EMU10K1 ベースの PCI サウンドカード)
  Creative 製 SBLive! や SB PCI512、Emu-APS のような
  EMU10K1 チップセットを使用した PCI サウンドカードを利用す
  る場合、Y または M と答えてください。

  別のカードのサポートの程度についてのさらなる情報は、
  http://opensource.creative.com をチェックしてください。

  dsp マイクロコードパッチを EMU10K1 チップにロードできるよ
  うになりました。これらのパッチはリアルタイムサウンドエフェ
  クトの実装に使われています。例として: シグナルルーティング、
  バス/トレブルのコントロール、AC3 パススルー、…
  ユーザ空間で、パッチを作成し、そのパッチをロード/アンロー
  ドするツールは上記のリンクにあります。ソースのスナップ
  ショットを取得し、トップディレクトリで
	% make tools
	% make install-tools
  と実行する必要があります。

  <加藤, 武井(2.2.18, 2.4.9 更新)>

