  (拡張リアル・タイム・クロックのサポート)
  もしここで Y と答え、メジャー番号 10、マイナー番号 135 の
  キャラクタ型デバイス・ファイル /dev/rtc を mknod ("man
  mknod") で作成すれば、計算機に搭載されたリアル・タイム・ク
  ロック(かハードウェアクロック)にアクセスできるようになりま
  す。

  すべての PC にはこのような時計が搭載されています。これは 
  1Hz 程度の低周波数から 8192Hz までの信号を生成するのに使え
  ますし、24 時間アラームとしても使えます。状態の情報はファ
  イル /proc/driver/rtc 経由で報告され、動作は/dev/rtc への
  さまざまな ioctl で設定されます。

  もしマルチプロセッサのマシンで Linux を動作させ、前出の
  "Symmetric Multi Processing" に Y と答えた場合は、ここでも
  Y と答え、 RTC を SMP に互換な方法で読んだり設定したりでき
  るようにすべきです。

  このようなデバイスを利用しようと思うなら (例えば周期的にデー
  タをサンプリングさせるとか)、ここで Y と答えてください。詳
  細はファイル <file:Documentation/rtc.txt> を読んでください。

  このドライバはモジュール ( = 必要に応じて動作中のカーネル
  に組み込んだり取り除いたりできるコード) 化もできます。モジュー
  ルは rtc.o と呼ばれます。モジュールとしてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答え、<file:Documentation/modules.txt> を
  お読みください。

  <山縣, 中野(2.2.2 改版), 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

