  (フラッシュ cmd/query のデータスワッピング)
  このオプションは、CPU が "magic" コマンドをチップに書き込
  むときに、データビットを配置する方法を定義します。"NO" と
  答えると (CONFIG_MTD_CFI_ADV_OPTIONS が有効でない時はこち
  らがデフォルト)、CPU は一切バイトスワッピングを行いません。
  チップは直接 CPU に "ホストのエンディアンで" 接続されます。
  バイトが逆転していれば、配置を BIG_ENDIAN_BYTE や 
  LITTLE_ENDIAN_BYTE に指定できます。

  LART ではデータ線 (とアドレス線) が、配線ができるだけ短く
  なるように接続されていたので、訓練されていない目には、各
  ビットが完全にランダムにシャッフルされているように見えま
  す。これを使っている場合は LART_ENDIAN_BYTE オプションが
  必要になるでしょう。

  実際に、PDP のエンディアンよりおかしいものが存在します :)

  <高橋潤子>

