  (PIM-SM バージョン 2 サポート)
  スパースモードの PIM バージョン 2 に対するカーネル側のサポー
  トです。これを使用するには、これ(pimd または gated-5)をサ
  ポートする実験的ルーティング・デーモンが必要です。このルー
  ティング・プロトコルはまだ広く使われているとは言えないので、
  これで遊びたい場合を除いては N にしておきましょう。

  <堀田>

