  (SysKonnect SK-98xx のサポート)
  SysKonnect SK-98xx ギガビットイーサネットサーバアダプタを
  持っている場合は、ここで Y と答えてください。次のアダプタ
  はこのドライバでサポートされています：
  - SK-9841 (シングルリンク 1000Base-LX)
  - SK-9842 (デュアルリンク 1000Base-LX)
  - SK-9843 (シングルリンク 1000Base-SX)
  - SK-9844 (デュアルリンク 1000Base-SX)
  - SK-9821 (シングルリンク 1000Base-T)
  - SK-9822 (デュアルリンク 1000Base-T)
  - SK-9861 (シングルリンク Volition コネクタ)
  - SK-9862 (デュアルリンク Volition コネクタ)
  このドライバは、Allied Telesyn の次のアダプタもサポートし
  ます：
  - AT2970...

  デュアルリンクアダプタは、link-failover 機能をサポートしま
  す。オプションのドライバパラメータに関する情報は、
  <file:Documentation/networking/sk98lin.txt> を読んでくださ
  い。このドライバに関する質問は、linux@syskonnect.de にメー
  ルしてください。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。これは
  推奨します。このモジュールは sk98lin.o と呼ばれています。

  <高橋潤子>

