  (/dev/agpgart (AGP のサポート)(試験的))
  AGP (Accelerated Graphics Port) は、グラフィックスカード
  とシステムのそれ以外の部分を接続するために、主に使用され
  るバスシステムです。

  AGP システムを持っていて、ここで Y と答えた場合、3D レン
  ダリングビデオカードの AGP の機能を使用することができます。
  このコードは、マザーボードのチップセットに対しては一種の
  "AGP ドライバ" として動きます。
  glx モジュールが GART (graphics aperture relocation table)
  レジスタに対しカードにコマンドを転送する適切な値をプログラ
  ムできることになります。

  AGP GART (理論的には 256MB 以内だが、実際はカーネル割り当
  てによるので通常は 64 または 128MB) で得られるテクスチャメ
  モリ以上を必要とする場合は、PCI アクセスも使え、数ギガのテ
  クスチャ空間までを使えるようになります。

  これは XFree4/GLX が MTRR サポート有りの AGP バスでライト
  コンバイン機能を使用することしか述べていないことに注意して
  ください。このサポートがなければ、OpenGL ダイレクトレンダ
  リングはとても遅くなります(PIO より少し速いくらいに)。

  XFree86 3.3.6 の GLX コンポーネント
  (http://utah-glx.sourceforge.net/ からダウンロードできます)
  をテストしたくなければ、現時点では、N とすべきかもしれませ
  ん。または、 XFree86 3.3.6 の 810 X サーバを使う必要があり
  ます。

  このドライバは、モジュールとしても利用できます。モジュール
  としてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。
  モジュール名は agpgart.o です。

  <武井>

