  (IP マルチキャスト・ルーティング)
  複数の宛先アドレスを持つような IP パケットについてのルータ
  としてマシンを動作させたい場合に使われます。これはインター
  ネット上において音声やビデオ放送を行うための高帯域ネットワー
  クである MBONE を使う場合に必要となります。マルチキャスト・
  ルーティングを行うには、mroutedと呼ばれるプログラムを動か
  すことになるでしょう。いろいろなネットワーク・カードにおけ
  るマルチキャストを動かすための情報は、
  <file:Documentation/networking/multicast.txt> にあります。
  もしこのようなことについて聞いた事がないということであれば、
  これは不要ということです。

  <堀田, 高橋潤(2.4.15更新)>

