  (USB KLSI KL5USB101 ベースのイーサネットデバイスのサポー
  ト)
  KLSI KL5KUSB101B チップセットベースの、以下の 10Mbps USB 
  イーサネットアダプタののうちの 1 つを使用したい場合は、Y 
  と答えてください。
       3Com 3C19250
       ADS USB-10BT
       ATEN USB Ethernet
       ASANTE USB To Ethernet Adapter
       AOX Endpoints USB Ethernet
       Correga K.K.
       D-Link DSB-650C and DU-E10
       Entrega / Portgear E45
       I-O DATA USB-ET/T
       Jaton USB Ethernet Device Adapter
       Kingston Technology USB Ethernet Adapter
       Linksys USB10T
       Mobility USB-Ethernet Adapter
       NetGear EA-101
       Peracom Enet and Enet2
       Portsmith Express Ethernet Adapter
       Shark Pocket Adapter
       SMC 2202USB
       Sony Vaio port extender

  このドライバは、いくつかの "ノーブランド" デバイスを含め 
  USB イーサネットアダプタで、ほとんどの 10Mbps で動作する可
  能性があります。SmartBridges smartNIC または Belkin F5U111 
  デバイス上では動作 "しません"。これらには CATC NetMate ド
  ライバを使用します。どちらを選択すればいいのか分からない場
  合は、両方を選択してください。そうすれば正しいものが選択さ
  れます。

  このドライバでは、当該アダプタが標準的なイーサネットインター
  フェイスとして現れるようにします。これが唯一のイーサネット
  デバイスである場合には、これは通常 eth0 ですし、他に PCI 
  か ISA のイーサネットカードを持っている場合には eth1 とし
  て現れます。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込
  んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルすることが
  可能です。モジュールは kaweth.o と呼ばれています。モジュー
  ルとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <高橋潤子>

