  (ハードウェア・アラインメント・トラップ(試験的))
  ARM プロセッサはバス上に規則的に並んでいない情報を
  フェッチ / ストアできません。たとえば、4 バイトのフェッチ
  は開始アドレスが 4 で割り切れないといけません。32 ビット
  ARM プロセッサでは性能効果を得るため、命令が正確にソフト
  ウェア・エミュレートされます。これはネットワーク・プロトコ
  ルの正確な動作に必要です。IP だけの設定には N と答えても安
  全ですが、そうでなければ Y と答えます。

  <中村（幸）, 武井(2.4.0更新)>


