  (Cyclades async mux のサポート)
  これは多数のシリアルポートを使用可能にするカードのためのド
  ライバです。ダイヤルインサーバにするなど、3台以上のモデム
  を Linux boxに接続するにはこのようなカードが必要になります。
  Cyclades-Z カードについて詳しくは 
  drivers/char/README.cycladesZ をお読みください。

  1.3.9x カーネル以降では、このドライバのマイナー番号は 32 
  ではなく 0 から始まります。

  このドライバをモジュール(動作中のカーネルに自由に組みこん
  だり外したりできるコード)としてコンパイルしたければ、M と
  答えて Documentation/modules.txt を読んでください。モジュー
  ル名は cyclades.o になります。

  このカードについて聞いたことが無ければ N と答えてください。

  <乙川>


