  (汎用 NCR5380/53c400 SCSI サポート)
  これは汎用の NCR SCSI コントローラ・ファミリのサポートなの
  で、NCR 53c7 および 8xx コントローラのサポートと混同しない
  でください。これについては 
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から取得できる
  SCSI-HOWTO の 3.8 節に説明があります。もしうまく動作しない
  ようであれば、<file:drivers/scsi/g_NCR5380.h> の設定を少し
  変更する必要があるのかもしれません。

  このドライバはモジュール(実行中のカーネルに対して随時挿入、
  削除できるコード)としても使用することができます。このモジュー
  ルは g_NCR5380.oと呼ばれます。これをモジュールとしてコンパ
  イルしたい場合はここで Mを選び、さらに 
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでみてください。

  <堀田, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

