  (PCMCIA/CardBus のサポート)
  Linux コンピューターに PC (PCMCIA) カードを接続したい場合、
  Y と答えてください。これらはネットワークカード、モデム、
  ハードディスクのようなクレジットカードサイズのデバイスで、
  しばしばラップトップコンピューターで使用されます。実際には、
  これらのカードは 2 種類――古い 16 ビット PCMCIA カードと
  新しい 32 ビット CardBus カード――が存在します。CardBus
  カードを使用したい場合、ここと以降の "CardBus support"
  にも Y と答える必要があります。

  PC カードを使用するには、David Hinds 氏の pcmcia-cs パッ
  ケージ (場所は <file:Documentation/Changes> ファイルをご覧
  ください) に含まれるサポートソフトを必要とするでしょう。
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から入手できる
  PCMCIA-HOWTO にも目を通してください。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としても利用できます。この方法でコンパイル
  した時、モジュール名は pcmcia_core.o と ds.o になります。
  モジュールとしてコンパイルしたい場合、M と答え
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  <山田, 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

