  (ポリシールーティング)
  通常ルータは、受信したパケットに対して行うべきことを、単に
  パケットの最終あて先アドレスのみで決定します。ここで Y と
  答えると、Linux ルータは、パケットの送信元アドレスをも考慮
  対象にすることができるようになります。さらに、後述の "Use 
  TOS value as routing key" でも Y と答えると、パケットの 
  TOS(Type-Of-Service) フィールドもルーティング先を決める際
  に参照されるようになります。また、この項目と、後述の "Fast 
  network address translation" に Y と答えると、ルーターは、
  中継されたパケットの送信元とあて先アドレスをも修正できるよ
  うになります。

  この仕組みに興味があるのなら、
  <http://www.compendium.com.ar/policy-routing.txt> および
  <ftp://post.tepkom.ru/pub/vol2/Linux/docs/advanced-routing.tex>
  にある文書を事前に読んでください。
  <ftp://ftp.inr.ac.ru/ip-routing/>
  にある支援ソフトウェアが必要です。

  よくわからない場合は N と答えてください。

  <堀田, 大森（保） (2.2.8 更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

