  (非 CFI AMD/JEDEC 互換のフラッシュチップを検出する)
  このオプションは、JEDEC スタイルのフラッシュチップ検出を可
  能にします。これは、Commoon Flash Interface との互換性がな
  いのに、これ以外の検出方法だと互換性があると認識されてしま
  うようなチップに適用するといいでしょう。さもないと共通の 
  CFI 向けフラッシュドライバが使われてしまうでしょう。
  これは現実にほとんどの AMD/富士通互換のチップをカバーし、
  さらに非 CFI Intel チップ (このコードは MTD CVS と、近いう
  ちに Linus のツリーに含まれるために送られる) をまもなくカ
  バーするでしょう。

  <高橋潤子>

