  (ACTiSYS IR-220L, IR220L+ dongle)
  ACTiSYS IR-220L, IR220L+ dongle 用に有効にしたいなら、ここ
  で Y と答えてください。モジュールとしてコンパイルしたいな
  ら、ここで M と答え、<file:Documentation/modules.txt> を
  お読みください。ACTiSYS dongle は通常の9 ピン・シリアル・
  ポート・コネクターに接続され、現在 IrTTY で使われるだけです。
  ACTiSYS dongle を有効にするには、"irattach -d actisys"
  または "irattach -d actisys+" として irattach をスタート
  する必要があります。

  <山縣,福島(2.2.15)>

