  (USB HIDBP キーボードの(基本的)サポート)
  USB キーボードを使うのに、一般的な HID ドライバは使いたく
  なくて、制限したブートプロトコルで使いたいならば、ここで
  Y としてください。このドライバのサイズは HID のものより小
  さくなっています。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は usbkbd.o になります。モジュールとして
  コンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに 
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  よくわからなければ、N と答えてください。

  <武井, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15更新)>

