  (ISP16/MAD16/Mozart ソフト的に設定可能な cdrom 
  インターフェイスのサポート)
  これらは OPTi 82C928 または 82C929 チップを用いた cdrom イ
  ンターフェイス内蔵サウンドカード用のドライバです。ここで Y 
  と答えると、それらが検出され、可能ならばブート時に設定を行
  います。付け加えると、カードに接続した個々の cdrom ドライ
  ブに対するドライバについても Y と答えなければなりません。
  詳細は <file:Documentation/cdrom/isp16> を読んでください。

  この種類の CD-ROM ドライバはモジュール( = 動作中のカーネル
  へ必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)として
  利用する事も出来ます。モジュールは isp16.o というものにな
  ります。もしモジュールとしてコンパイルしたい場合には、ここ
  で M と答え、そして、<file:Documentation/modules.txt> を
  読んで下さい。

  <後藤, 高橋潤(2.4.15更新)>
