  (TerraTec ActiveRadio )
  この FM ラジオカードを持っている場合はここで Y と答え、次
  にポートアドレスを記入してください (TODO)。

  注意：このドライバは初期段階のものです。現在のところ、ボ
  リュームと周波数コントロールと音を弱めることは少なくとも有
  効ですが、不幸にも Linux でこのカードを使用したい人は誰も
  いませんでした。それでも今すぐに使ってみようと言う "あなた"、
  "どうか私に連絡して下さい !!" Rolf Offermanns 
  (rolf@offermanns.de)

  ラジオカードを制御するには、Video for Linux API 互換のプロ
  グラムを使用する必要があります。この API の情報と "v4l" プ
  ログラムのポインタは 
  <http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml> から WWW 
  上でみつけられます。

  モジュール (必要に応じて稼働中のカーネルに組み込んだり取り
  外したりできるコード) としてコンパイルする場合は、ここで M 
  と答え、<file:Documentation/modules.txt> を読んでください。
  モジュールは radio-terratec.o と呼ばれます。

  <高橋潤子>

