  (HiSax で Teles 16.3 や PNP や PCMCIA をサポートします)
  これにより Teles ISDN カード S0-16.3、Teles/Creatix PnP と
  Teles PCMCIA が HiSax でサポートされます。

  異なるカード、異なる D チャンネル・プロトコルや標準でない 
  IRQ/port 設定を用いた設定方法に関しては 
  Documentation/isdn/README.HiSax をお読みください。



  <山縣>

