  (Atari ST-RAM swap support)
  このオプションは、ST-RAM(の一部)を通常のシステムメモリでは
  なく、スワップスペースとして使う機能をオンにします。この機
  能は第一に、もしあなたが(ST-RAMのサイズに比べて)大容量の別
  種のRAMを持っているのなら、実行されるコードが常に速いメモ
  リ上におかれるようになるため、システム性能が向上します。
  ST-RAMは非常に速いスワップスペースとして機能するわけです。
  一方で、この機能はST-RAMをデバイスドライバモジュール(例え
  ばフロッピー、ACSI、SLMプリンタ、DMA sound等) 用のバッファ
  としてより動的に割り付けることが可能になります。これにより、
  モジュールロード時にバッファの割り付けに失敗する可能性が劇
  的に減るのです。

  <川合>


