  (USB CATC NetMate ベースのイーサネットデバイスサポート)
  EL1210A チップベースの、以下の 10Mbps USB イーサネットデバ
  イスのうちの 1 つを使用したい場合は、Y と答えてください。
  サポートされているデバイスは、以下の通りです。
    Belkin F5U111
    CATC NetMate
    CATC NetMate II
    smartBridges smartNIC

  このドライバでは、当該アダプタが標準的なイーサネットインター
  フェイスとして現れるようにします。これが唯一のイーサネット
  デバイスである場合には、これは通常 eth0 ですし、他に PCI 
  か ISA のイーサネットカードを持っている場合には eth1 とし
  て現れます。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込
  んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルすることが
  可能です。モジュールは vicam.o と呼ばれています。モジュー
  ルとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <高橋潤子>

