  (ftape 用 VFS インターフェース)
  通常 Y または M と答える必要があります。ここで N と答えな
  いでください。さもないとフロッピー・テープ・ドライブが使用
  できなくなります。

  ftape モジュール自身はカーネルの VFS 層とのインターフェー
  ス(すなわち、実際にテープ・ドライブでデータを読み書きする
  ため)に必要なルーチンをもはや含んでいません。代りに、ファ
  イル・システム・インターフェース(すなわちドライバのハード
  ウェアに依存しない部分)は別のモジュールに移動されました。

  ここで M と答えるなら、zftape はランタイム・ローダブル・モ
  ジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組み込んだり取り外
  したりできるコード) としてコンパイルされます。その場合には 
  <file:Documentation/modules.txt> をお読みになる必要があり
  ます。モジュール名は zftape.o です。

  ここで Y または M と答えたかにかかわらず、Ross William's
  lzrw3 アルゴリズムに基づいた user transparent on-the-fly 
  圧縮をサポートするコードを含んだ付加的なランタイム・ローダ
  ブル・モジュール`zft-compressor.o' が生成されます。カーネ
  ル・モジュール・ローダーを有効にした(すなわち上の質問 
  "Kernel module loader support" で Y と答えた)なら 
  `zft-compressor.o' は zftape が必要な時、自動的にロードさ
  れます。

  zftape はその名前にもかかわらずデフォルトで圧縮しません。
  <file:Documentation/ftape.txt> ファイルには ftape の以前の
  バージョンと比べてファイル・システム・インターフェースにお
  ける最も重要な変更について簡単に記述されています。ftape 
  ホーム・ページ 
  <http://www.instmath.rwth-aachen.de/~heine/ftape/> 
  にはさらに情報があります。

  要注意: zftape は ftape の以前のバージョンで生成されたアー
  カイブを読むことができファイル・マーク(すなわちテープ・アー
  カイブの速いスキップ)をサポートしていますが、zftape で生成
  されたアーカイブをftape の以前のバージョンで読む時、ファイ
  ル・マークはサポートしません。

  <山縣, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15/2.4.17更新)>

