  (AX.25 用 BAYCOM ser12 full duplex ドライバ)
  これはシリアル・インターフェースに接続する Baycom 型の単純
  なアマチュア無線モデム用ドライバのふたつのうちのひとつです。
  full duplex モードのser12 をサポートしています。加えてボー
  レートが 300 と 4800 ボーの間で設定できます。(しかし全ての
  モデムが全てのボーレートをサポートしていません)これは好ま
  しいドライバです。次の質問 "BAYCOM ser12 half duplex
  driver for AX.25" のドライバは古くて、このドライバがあなた
  のシリアル・インターフェース・チップで動作しない場合のため
  にまだ提供されます。ドライバを設定するには標準的な ax25 ユー
  ティリティ・パッケージから入手できる sethdlc ユーティリティ
  を使用します。モデムの情報はhttp://www.baycom.de と 
  Documentation/networking/baycom.txt を御覧ください。

  このドライバをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答えてDocumentation/modules.txt をお読み
  ください。これはお勧めです。モジュール名は 
  baycom_ser_fdx.o です。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>


