  (4 つ以上のシリアルポートをサポート)
  標準的な 4 つの COM 1/2/3/4 以外にダム型シリアルボードを持っ
  ていれば Y と答えてください。AST FourPort、Accent Async、
  Boca などの、標準的なシリアルポートと同じように働くシリア
  ルポートボードを持っているような場合です。(Boca については
  Boca mini-HOWTO を読んでください。
  <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> にあります。)
  標準の COM 1/2/3/4 ポートしか使わないなら、ここで N とする
  ことでいくらかメモリを節約できます。また、Cyclades や
  Digiboards などの、インテリジェント型のマルチポートボード
  を持っている場合も、Y としてかまいません。

  <井上, 武井(2.4.0, 2.4.15更新)>
