  (SLIP (serial line) のサポート)
  SLIP や CSLIP (compressd SLIP) を使ってインターネットプロ
  バイダや近くの Unix マシンにつなぎたいときや自分の Linux 
  マシンを、外部からダイヤルインするための SLIP/CSLIP サーバ
  にしたいときは Y と答えてください。SLIP (Serial Line
  Internet Protocol) は電話回線や直結したモデムケーブル上に
  インターネットで使う IP パケットを流すためのプロトコルです。
  現在では同じ目的に PPP プロトコルの方がよく使われます。

  普通はつなごうとするプロバイダが SLIP をサポートしていなけ
  れば使えませんが、SLIP エミュレータの SLiRP を使えば通常の
  電話回線経由でシェルを使いながら SLIP の接続をするのが可能
  になります。(SLiRP は 
  <ftp://ibiblio.org/pub/Linux/system/network/serial/> か
  ら手に入ります。) SLiRP を使おうと思うなら後の CSLIP の項
  目にも必ず Y と答えてください。
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から手に入る 
  NET-3-HOWTO [訳注: 日本語訳が http://www.linux.or.jp/JF/ 
  から入手できます。] に SLIP の設定法が説明されています。注
  意: term プログラムを使うのにこのオプションは不要です。
  (term はインターネットに接続された Unix マシンに電話回線経
  由で使用できるシェルアカウントを持っている人がほとんど全て
  のインターネットの機能を使えるようにするプログラムです。
  詳細は 
  <http://www.bart.nl/~patrickr/term-howto/Term-HOWTO.html> 
  を読んでください。)
  SLIP のサポートによりカーネルは 4KB 大きくなります。よく分
  からないなら N と答えてください。

  このデバイスをモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  場合、M と答えて <file:Documentation/modules.txt> と 
  <file:Documentation/networking/net-modules.txt> を読んで
  ください。このモジュールは slip.o と呼ばれます。

  <井上, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.17/2.4.19更新)>

