  (Greenwich GIrBIL dongle のサポート)
  Greenwich GIrBIL dongle を有効にするには、ここで Y と
  答えてください。モジュールとしてコンパイルしたいなら
  M と答え、Documentation/modules.txt を読んでください。
  Greenwich dongle は通常の 9ピン シリアル・ポート・コ
  ネクタに接続し、現時点では IrTTY だけが使用できます。
  /etc/irda/drivers スクリプトに "irattach -d girbil"
  と記述することで、Greenwich dongle を利用可能にするこ
  とができます。

  <中村（幸）>
