  (プロセッサタイプ)
  4 種類の PowerPC チップ―― より一般的なタイプ (601, 603,
  604, 740, 750, 7400)、Motorola の組み込みバージョン (821,
  823, 850, 855, 860, 8260)、IBM の組み込みバージョン (403,
  405)、ハイエンド 64 ビット Power プロセッサー (Power 3,
  Power 4) ――がサポートされています。組み込みプロセッサシ
  ステムや 64 ビット IBM RS/6000 のためのカーネルを構築する
  のでない限り、6xx を選んでください。注意−このカーネルは
  64 ビットチップ上でも 32 ビットモードで動作します。82xx
  ファミリは 603e コアであるため、このチップセット特有のサ
  ポートはあとで尋ねられることにも注意してください。

  <川合, 山田(2.4.0 更新), 武井(2.4.5 更新)>

