  (Sun Lance サポート)
  このドライバは、32 ビットの Sparc システム全てと、古い 
  Ultra システムと、Sbus オプションの 3 つに存在する "le" イ
  ンターフェースをサポートしています。これらのカードは AMD 
  ランスチップセットベースで、NE2100 カードとしてよく知られ
  ています。

  このサポートは、sunlance.o と呼ばれるモジュール (動作中の
  カーネルにいつでも組み込んだり取り外したりできるコード) と
  してコンパイルすることが可能です。モジュールとしてコンパイ
  ルしたい場合は、M と答え、<file:Documentation/modules.txt> 
  を読んでください。

  <高橋潤子>

