  (Fine-tune バーストの設定)
  処理能力を良くするために、ENI NIC は PCI バスアクセスサイ
  クルごとに、データの複数のワードを転送することができます。
  マルチワードの転送を、バーストと呼びます。

  バーストのデフォルトの設定は、たいていの PCI チップセット
  に合っています。しかし、大きいバーストが PCI チップセット
  のバッファを超えて、データの欠落を引き起こすかもしれません。
  このような場合、大きいバーストは、使えないので、小さいバー
  ストだけ (遅い) を使用するようにします。バーストサイズは、
  送信 (TX) と受信 (RX) で独立して設定することができます。

  同じ方向で様々な異なったバーストサイズを有効にすることは、
  処理能力を利用できる最大のバーストサイズを使用する場合に、
  低い転送を設定することになり、コストを増やすかもしれないこ
  とに注意してください。

  時々大きなバーストが、低い処理能力を誘発します。例えば、イ
  ンテル 440FX ボード上に、8W から 16W バーストまで行くとき、
  135 Mbps から 103 Mbps までの低下が観測されました。

  <高橋潤子>
