  (Arcom SBC-GXx ボードの CFI フラッシュデバイスのマップ)
  以前は SBC-MediaGX として知られていた Arcom コントロールシ
  ステムのボードの SBC-GXn ファミリの内蔵のフラッシュにドラ
  イバを提供します。デフォルトでフラッシュは、個別の MTD デ
  バイスとしてアクセスされる 3 つのパーティションに分けられ
  ます。このボードは Intel StrataFlash を利用します。詳細は、
  <http://www.arcomcontrols.com/products/icp/pc104/processors/> 
  を参照してください。

  <高橋潤子>

