  (ForeRunner LE25 PHYsical layer)
  ForeRunner LE25 カードの PHYsical layer チップのサポートで
  す。ケーブルの脱着の検出が追加されたので、専用の IOCTL を
  用いてこのチップの loopback モードをこのドライバが制御でき
  るようになりました。このドライバは一時的なキャリアのロスを
  適切に操作するのに必要です。25Mbps NICStAR ベースの ATM 
  カードを使うなら、Y としなければいけません。

  <武井>


